**Opis do uzupełnienia projektu**

**dot.:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: BRG.271.2.2020.AF, nazwa zadania: **„Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Giżynie wraz z przebudową zbiornika”**

1) Wszystkie elementy balustrady (pochwyty, wypełnienie) z kantówek z drewna dębowego o przekroju 10x10 cm,

2) Wyszczególnione elementy zwymiarowano na załączonym rysunku A.03.05;

3) Rozstaw legarów pod poszycie – max. 120 cm w osiach. Rozstaw krokwi pod poszycie dachu – jest zwymiarowane na rysunku A.02.03. Zastrzały zwymiarowane na załączonym rysunku A.02.06.

4) Szczegóły fontanny zgodnie z wybranym dostawcą urządzenia (parametry zbliżone do proponowanych przez projektanta : Dysza 3-stopniowa, wysokość strumienia od 4,5 do 5 m, oświetlenie LED o mocy min. 6 W., moc pompy od 700 do 1200 W);

5) Szczegóły schodów na załączonym rysunku nr A.06.05;

6) Detal odwodnienia liniowego na załączonym rys A.06.06 – UWAGA: obowiązują grubości poszczególnych warstw, takie jak na rysunku.